Joystick

Del 1 = Spændeskrue

Del 2 = Afstandsskive

Del 3 = Møtrik

Sæt del 2 (afstandsskive) på del 1 (spænde) som vist på billedet. Sikre dig at del 2 (afstandsskive) er fastgjort i den rigtige retning. Den flade lige side skal være udad.

Spænd joysticket fast i dets beslag under armlænet.

Træk del 1 (spænde) igennem hullet på beslaget og joysticket. Sikre dig at del 2 (afstandsskive) er på den rigtige side af joysticket, som vist på billedet.

Skrue 3 del (møtrik) fast som vist på billedet.

Fortsæt med at stramme møtrikken, indtil den er fastgjort.

Justér joysticket, så den er i den ønskede position.

Fastspænd derefter skruespændet for at låse joysticket fast i den ønskede position.

Sikre dig at spændet er helt i bund og at joysticket sidder fast. Juster efter behov. Nogle gange skal du løsne lidt på møtrikken for at være i stand til at lukke skruespændet helt.

Tilslut derefter kablerne som vist på billedet.

Sørg for, at stifterne i kablerne havner i den rigtige position, så de ikke bøjes.